En una conexión FTP activa es el cliente quien abre el puerto y escucha y el servidor se conecta a éste. En la conexión pasiva es al contrario, el servidor abre el puerto y escucha y el cliente se conecta.

Para poner el servidor FTP en conexión pasiva debemos establecer conexión y poner el siguiente comando:



Creamos un nuevo usuario



Y le asignamos una contraseña

